vc707_fmcadc2 INSTRUCTIONS HW-BUILD: 2015_04_23 SW-BUILD: 2015_04_24

Run Vivado TCL Shell from Windows start menu -> Xilinx Design Suite -> Vivado -> Vivado TCL Shell
in Linux source settings.sh

Then run the tcl script:

xmd -tcl run.tcl

