HDL build command and parameters
make -C projects/ad9081_fmca_ebz/vcu118 JESD_MODE=64B66B RX_RATE=24.75 RX_PLL_SEL=1 TX_RATE=24.75 TX_PLL_SEL=1 REF_CLK_RATE=375 RX_JESD_M=8 RX_JESD_L=8 RX_JESD_S=2 RX_JESD_NP=12 TX_JESD_M=8 TX_JESD_L=8 TX_JESD_S=2 TX_JESD_NP=12 

Linux build command and parameters
make -j4 simpleImage.vcu118_ad9081_204c_txmode_24_rxmode_26_lr_24_75Gbps
