HDL build command and parameters
make -C projects/ad9081_fmca_ebz/vcu118 JESD_MODE=64B66B RX_RATE=24.75 RX_PLL_SEL=2 TX_RATE=24.75 TX_PLL_SEL=2 REF_CLK_RATE=250 RX_JESD_M=4 RX_JESD_L=4 RX_JESD_S=1 RX_JESD_NP=16 TX_JESD_M=4 TX_JESD_L=4 TX_JESD_S=1 TX_JESD_NP=16 

Linux build command and parameters
make -j4 simpleImage.vcu118_ad9081_204c_txmode_10_rxmode_11_lr_24_75Gbps
